**AT指令说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AT指令** | **参数** | **说明** |
| AT+ | 空(NULL) | 回显指令([AT]OK) |
| AT+ALL | 空(NULL) | 打印所有配置 |
| AT+MAC? | 空(NULL) | 查询MAC地址 |
| AT+VER? | 空(NULL) | 查询版本号 |
| AT+DEV\_NAME? | 空(NULL) | 查询设备名称 |
| AT+DEV\_NAME= | Ble\_AT | 设置设备名称 |
| AT+BAUD? | 空(NULL) | 查询波特率 |
| AT+BAUD= | 115200 | 设置波特率 |
| AT+DISCON=1 | 空(NULL) | 断开当前连接 |
| AT+SCAN\_BLE=1 | 空(NULL) | 扫描从机设备 |
| AT+CON\_MAC? | 空(NULL) | 查询连接设备MAC |
| AT+CON\_MAC= | D2:01:A1:33:08:66 | 设置连接设备MAC |
| AT+UUIDS? | 空(NULL) | 查询服务特征码 |
| AT+UUIDS= | FFF0 | 设置服务特征码 |
| AT+UUIDN? | 空(NULL) | 查询通知特征码 |
| AT+UUIDN= | FFF1 | 设置通知特征码 |
| AT+UUIDW? | 空(NULL) | 查询写入特征码 |
| AT+UUIDW= | FFF2 | 设置写入特征码 |
| AT+ AINTVL? | 空(NULL) | 查询广播间隔 |
| AT+AINTVL= | 50 | 设置广播间隔 |
| AT+AMDATA? | 空(NULL) | 查询广播数据 |
| AT+AMDATA= | 0201060303FFF0 | 设置广播数据(注意广播数据格式) |
| AT+RENEW | 空(NULL) | 恢复出厂设置 |
| AT+RESET | 空(NULL) | 重启 |
| AT+HELP | 空(NULL) | 查询所有AT指令 |

**注：AT指令需以“\r\n”回车换行结束。**

**蓝牙透传：**

**透传服务UUID：0xFFF0;**

**通知服务UUID：0xFFF1;**

**写入服务UUID：0xFFF2;**